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Lucrare de laborator nr.1

Tema: Laboratorul microbiologic. Microscopul.


	Scopul lucrării:
Însușirea principiilor de lucru și de securitate a muncii în laboratorul microbiologic. 
Însușirea tehnicii de lucru cu microscopul optic.


	Materiale și ustensile: microscop optic.


	Etapele lucrării:
1. Însușirea principiilor de lucru cu ustensilele microbiologice, aparatajul necesar pentru cercetările în domeniul microbiologiei.
2. Examinarea construcției microscopului optic. 
3. Principiile de lucru cu microscopul optic.
4. Puterea de mărire și rezoluția diferitor tipuri de microscoape. Aplicații.

	Concluzii:



	Informație suplimentară:
Puterea de mărire și rezoluția diferitor tipuri de microscoape. Aplicații.
(rezumat, 1-3 pagini de text tehnoredactat conform normelor gramaticale și ortografice în vigoare în aplicația MS Word, fonta Times New Roman 14, Normal, aliniere stânga-dreapta, alineat din 5 semne, sau se admite text scris de mână.)


















Instrucțiuni de lucru cu microscopul optic:

1. Cu ajutorul macrovizei sistemul de obiective se deplasează la o distanță suficientă față de masuța port-obiect astfel încât la rotirea sistemului de obiective nici unul dintre acestea să nu se atingă de măsuță;
2. se roteşte sistemul obiectiv şi se aduce în axul optic obiectivul 10x sau 8x;
3. se conectează iluminarea sau se orientează lumina cu ajutorul oglinzii astfel încât privind prin ocular/oculare câmpul vizual să fie luminos;
4. privind prin oculare se ridică sau se coboară condensorul pentru o iluminare optimă şi corectă a preparatului.
N.B! Dacă se doreşte o iluminare mai bună, se ridica condensorul, iar dacă iluminarea este prea puternică se coboară condensorul.
5. lama cu preparatul biologic se așază pe măsuţa microscopului şi se fixează cu ajutorul valeţilor;
6. se priveşte din lateral şi obiectivul microscopului se apropie maximal de preparat cu ajutorul macrovizei, se opreşte aproximativ la 2-3 mm de preparat;
N.B! la microscopul cu sistem obiectiv static, cu ajutorul macrovizei se ridică maximal măsuța port-obiect fără a atinge obiectivul.
7. se priveşte prin ocular/oculare, folosind tot macroviza, se ridică tubul microscopului/se coboară masuța până când se obţine o imagine clară şi colorată, iar pentru punerea la punct de fineţe se utilizează microviza;
8. din acest moment puteți folosi obiectivul de 20x, 40x sau 100x;
9. Atenţie! Obiectivul de 20x, 40x sau 100x este folosit pentru examinarea preparatului doar daca s-a obţinut o imagine foarte clară cu obiectivul de 10x. După obţinerea acestei imagini, nu se foloseşte macroviza (doar în cazuri rare se foloseşte cu mişcări foarte fine, milimetrice), deoarece există riscul de a sparge lama !
10. se aduce în axul optic obiectivul de 20x, 40x sau 100x
N.B! pentru a examina preparatul la obiectivul 100x, pe preparat în zona care se dorește a fi vizualizată se picură o picătură de ulei de imersie, după care obiectivul se introduce prin rotire direct în picătura de ulei de imersie;
11. imaginea se ajustează folosind doar microviza;
12. după utilizarea microscopului, se scoate lama de pe măsuţa, în ax se readuce obiectivul de 10x, se deconectează de la priza (dacă e necesar)se curăță de ulei obiectivul 100X şi se acoperă cu husa de protecţie.





	

Părţile componente ale microscopului optic:
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1.Coloana microscopului
2.Piciorul / soclul
3.Măsuţa microscopului
4. Macroviza
5. Microviza
6. Șurub de deplasare antero-posterioară a măsuţei/probei
7. Șurub de deplasare laterală a măsuţei/probei
8. Șurubul condensorului 

	
9. Ocular
10. Port-ocular
11. Suport tip revolver pentru obiective
12. Obiective
13. Preparat biologic
14. Condensor
15. Diafragmă
16. Lampă neon
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Лабораторная работа № 1

Tema: Микробиологическая лаборатория. Микроскоп.


	Scopul lucrării:
Изучение принципов работы и безопасности труда в микробиологической лаборатории. Приобретение навыков работы с оптическим микроскопом.

	Материалы и инструменты: оптический микроскоп.


	Этапы работы:
1. Приобретение навыков работы с микробиологической посудой, оборудованием, необходимым для проведения исследований в области микробиологии.
2. Исследование конструкции оптического микроскопа.
3. Принципы работы с оптическим микроскопом. Увеличение и разрешающая способность микроскопов разных типов. Область применения

	Выводы:



	Дополнительная информация:
Увеличение и разрешающая способность микроскопов разных типов. Область применения.
(1-3 страницы текста, отредактированного согласно действующим грамматическим и орфографическим правилам в приложении MS Word, шрифт Times New Roman 14, Normal, выравнивание слева направо, абзац из 5 символов или рукописный текст.)


















	

Составные части оптического микроскопа:
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1. Станд/штатив микроскопа
2. Ножка
3. Предметный столик
4. Макровинт
5. Микровинт
6. Винт для передне-заднего смещения стола/образца.
7. Винт для бокового смещения стола/образца.
8. Винт конденсора
	
9. Окуляр
10. Тубус 
11. Револьвер 
12. Обьектив
13. Биологический Препарат
14. Конденсор
15. Диафрагма
16. Неоновая Лампа





Инструкция по работе с оптическим микроскопом:

1. С помощью макровинта система объективов отодвигается на достаточное расстояние от стола держателя предметов так, чтобы при вращении системы объективов ни один из них не касался стола;
2. прокрутите револьвер и прриведите объектив 10x или 8x в оптическую ось;
3. подключите освещение, чтобы при взгляде в окуляр поле зрения было ярко освещено;
4. Глядя в окуляры, поднимите или опустите конденсор для оптимального и правильного освещения препарата.
Н.Б.! Если требуется лучшее освещение, поднимите конденсор, а если освещение слишком яркое, опустите конденсор.
5. Предметное стекло с биопрепаратом помещают на предметный столик микроскопа и фиксируют с помощью зажимов;
6. Смотря на перпарат сбоку приблизьте максимально обьектив к препарату не доходя на примерно 2-3 мм;
Н.Б.! в микроскопе со статической системой объективов с помощью макроскопа предметный столик поднимают максимально вверх, не касаясь объектива.
7. Смотря в окулярыб при помощь макровинта, поднимите тубус микроскопа/опустите столик до получения четкого и цветного изображения, для наведения резкости используйте микровинт;
8. С этого момента вы можете использовать объектив с увеличением 20x, 40x или 1000x;
9. Внимание! Объектив с увеличением 20x, 40x или 1000x используется для исследования препарата только в том случае, если с помощью объектива 10x было получено очень четкое изображение. После получения этого изображения не пользуйтесь макровинт (лишь в редких случаях его применяют очень тонкими, миллиметровыми движениями), поскольку есть риск повредить препарат!
10. Смените объектив на 20x, 40x или 100x.
Н.Б.! для исследования препарата объективом 100х на препарат на область визуализации наносят каплю иммерсионного масла, после чего объектив путем вращения вводят непосредственно в каплю иммерсионного масла;
11. Наведение резкости изображения осуществляется только с помощью микровинта
12. После использования микроскопа уберите предметное стекло со стола, верните объектив 10х на шпиндель, отсоедините микроскоп от гнезда (при необходимости), очистите обьектив 100Х и накройте чехлом.
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